Додаток №1 до Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_р.

**ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ/ВИКОНУЮТЬ РОБОТИ ДЛЯ**

**ТОВ «М.В.КАРГО»**

**Галузь застосування**

У цьому документі описані процедури і вимоги з охорони праці та екологічної безпеки (далі ОП і ЕБ), що відносяться до виконання робіт/надання послуг на об'єктах ТОВ "М.В. КАРГО" (далі – Замовник та\або ТОВ «М.В. КАРГО») і є обов'язковими до виконання підрядними та субпідрядними організаціями, організаціями що надають послуги на території Замовника.

Цей документ є керівництвом по частині вимог щодо безпечного виконання робіт\надання послуг для всіх організацій, які надають послуги\виконують роботи на території Замовника. Вимоги, перераховані в цьому документі, повинні бути застосовані компанією-підрядником до початку виконання робіт на об'єктах ТОВ "М.В. КАРГО" і неухильно дотримуватися в процесі їх виконання.

**Всі вимоги Замовника з ОП і ЕБ поширюються і на субпідрядні організації, найняті Підрядником для виконання будь-яких робіт\послуг на території Замовника. Відповідальність за виконання цих вимог субпідрядниками покладається на Підрядника.**

Під Підрядником в розумінні цих Вимог розуміється будь-яка організація, яка надає послуги, виконує роботи, та т.ін на території ТОВ «М.В. КАРГО», у відповідності до укладених між такою організацією та Замовником договорів, незалежно від того, як називаеться така організація за Договором (Виконавець, Підрядник та т.ін.). Під субпідрядником розуміється будь-яка юридична чи фізична особа (агент, представник, субпідрядна організація, працівник компанії та/або субпідрядной організації та т.ін) залучена Підрядником для виконання договору із Замовником.

**Цілі и задачі**

Основною метою даного документа є запобігання будь-яких видів пригод на об'єктах ТОВ "М.В.КАРГО" відповідно до політики Компанії «Каргілл» і законодавства України в галузі охорони праці, виробничої безпеки, охорони здоров'я та навколишнього середовища.

**ПОЛІТИКА ТОВ «М.В. КАРГО» В ГАЛУЗІ ОП і ЕБ**

***Політика компанії ТОВ "М.В. КАРГО" полягає в здійсненні всіх видів своєї діяльності з дотриманням вимог з охорони праці та навколишнього середовища щодо своїх співробітників, споживачів і населення прилеглих територій.***

**Екологічна безпека**

ТОВ "М.В. КАРГО" зобов'язується дотримуватися всіх діючих законодавчих вимог і норм щодо охорони навколишнього середовища, докладати усіх необхідних зусиль до запобігання її забруднення і постійно вдосконалювати свою діяльність в цій галузі.

**ПОЛІТИКА ТОВ «М.В.КАРГО" ЩОДО НАРКОТИКІВ І АЛКОГОЛЮ І ВИМОГИ ДО ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ**

ТОВ «М.В. КАРГО» дотримується жорсткої політики щодо вживання алкоголю та наркотичних, токсичних, психотропних та інших впливаючих на свідомість речовин як серед своїх співробітників, так і співробітників всіх підрядних організацій, які виконують роботи для Замовника. Знаходження на території Замовника працівників в стані алкогольного та\або наркотичного, токсичного сп’яніння, під впливом психотропних та інших впливаючих на свідомість речовин є категорично ЗАБОРОНЕНО, і Підрядник зобов'язаний вживати всіх необхідних заходів для повного виключення подібних випадків. Підрядник зобов'язаний надати на розгляд Замовнику антиалкогольну і антинаркотичну програму і забезпечити її виконання в процесі виконання робіт. При цьому обов'язковими є наступні вимоги:

• Будь-який співробітник, який постраждав під час нещасного випадку будь-якого ступеня тяжкості або став його учасником, повинен бути оглянутий на предмет вживання алкоголю і наркотичних, токсичних, психотропних речовин у відповідності до законодавства України. Результати огляду повинні бути документально оформлені і прикладені до пакету документів при розслідуванні нещасного випадку.

• Якщо під час виконання робіт на об'єкті Замовника виникла підозра, що працівник Підрядника перебуває в стані алкогольного або наркотичного, токсичного сп’яніння, під впливом психотропних та інших впливаючих на свідомість речовин, то він негайно повинен бути направлений на медичний огляд відповідно до трудового законодавства України та при позитивних результатах огляду видалений з виробничого об'єкта Замовника.

• Забороняється пронесення, зберігання і поширення алкогольної та\або наркотичної продукції, токсичних психотропних та інших впливаючих на свідомість речовин на території Замовника.

• Підрядник зобов'язаний негайно повідомляти в службу охорони праці Замовника про всі виявлені випадки вживання, зберігання або розповсюдження алкогольних і\або наркотичних, токсичних, психотропних та інших впливаючих на свідомість засобів співробітниками підрядної та субпідрядних організацій. Замовник залишає за собою право брати участь в розслідуванні таких випадків і видаляти працівників, залучених до них, з виробничих об'єктів Замовника.

**Перевірка готовності підрядної організації до виконання робіт**

Перед початком робіт проводиться перевірка готовності Підрядника до безпечного ведення робіт на об'єктах ТОВ "М.В. КАРГО", в ході якої буде перевірена готовність саме того персоналу, який безпосередньо братиме участь в робочому процесі. В рамках цієї перевірки представниками Замовника будуть затребувані документи, що регламентують діяльність підрядної організації в області ОП і ЕБ, які Підрядник зобовязу’ється надати без зволікань, а також забезпечити проведен співбесіди з керівниками та співробітниками. Підрядна організація буде допущена до виконання робіт на об'єктах ТОВ «М.В. КАРГО» тільки при позитивному висновку фахівців Замовника про результати перевірки.

При цьому Замовник залишає за собою право не допускати присутності тих працівників Підрядника, які, на думку Замовника, не володіють знаннями, кваліфікацією та навичками безпечного ведення робіт, необхідними для належного виконання ними своїх обов'язків.

**Кількість співробітників з охорони праці:**

• Підрядник зобов'язаний забезпечити наявність мінімум одного фахівця з охорони праці та навколишнього середовища (або особи, на яку покладено ці обов'язки), постійно присутнього на об'єкті, за умови, що в штаті Підрядника не більше 50 \* чоловік;

• При кількості працівників від 50 до 100 \* чоловік обов'язкова присутність мінімум двох фахівців з ОП і ОС на об'єкті від підрядної організації;

• Якщо кількість співробітників підрядної організації перевищує 100 чоловік, то штат служби охорони праці узгоджується з керівництвом замовника.

**\* - кількість співробітників організації вказано з урахуванням чисельності персоналу субпідрядних організацій, якщо вони не мають на об'єкті своїх фахівців з охорони праці.**

## Інспекції та аудити

## Замовник залишає за собою право проводити періодичні інспекції та аудити підрядної організації з охорони праці та навколишнього середовища. При проведенні таких перевірок Підрядник зобов'язаний надавати представникам замовника всю необхідну інформацію і вільний доступ на всі виробничі і побутові об'єкти.

## За результатами таких перевірок представниками Замовника Підряднику можуть видаватися приписи, обов'язкові до виконання в строки, зазначені в приписах.

**ВИМОГИ**

**до Підрядника з охорони праці та екологічної безпеки**

**Загальні вимоги до Підрядника**

Підрядник зобов'язаний:

- Дотримуватися трудового законодавства України при прийомі співробітників на роботу на території Замовника, а також при організації режиму робочого часу співробітників.

- Не залучати до роботи\послуг на території Замовника співробітників молодше 18 років.

- Дотримуватися законодавства України у випадках залучення іноземної робочої сили. У разі відсутності реєстрації, дозволу на роботу і документів, що підтверджують кваліфікацію працівників Замовник має право відмовити в допуску їх на виробничий об'єкт.

- Залучати до роботи\надання послуг на території Замовника тільки співробітників, які пройшли попередній (під час вступу на роботу) і періодичні медичні огляди і мають висновок медичної комісії про допуск до роботи за даною професією.

- Мати необхідні дозвільні документи на проведення робіт\надання послуг.

- Проводити вступний інструктаж згідно з програмою, затвердженою керівником підрядної організації і погодженою з відділом ОП і ЕБ Замовника, а також направляти співробітників в відділ ОП і ЕБ Замовника для проходження вступного інструктажу перед тим, як вони приступлять до виконання своїх обов'язків на території Замовника.

- Брати участь у нарадах, що проводяться Замовником з питань охорони праці та навколишнього середовища.

- Проводити інструктажі з питань ОП на робочому місці.

- Мати затверджені в установленому порядку інструкції з охорони праці на кожну професію і на всі види виконуваних робіт.

- Забезпечувати кожного співробітника усіма необхідними засобами індивідуального захисту відповідно до вимог законодавства Украіни і Замовника: захисним взуттям, касками, захисними окулярами, респіраторами, страхувальними поясами з ножними і плечовими лямками, засобами захисту органів дихання, слуху, зору та іншими необхідними З.І.З. Контролювати використання цих З.І.З. співробітниками, а також проводити своєчасну перевірку і заміну пошкоджених засобів індивідуального захисту.

- Погоджувати з Замовником розміщення на території вагончиків або інших тимчасових споруд, а також використання електронагрівальних приладів.

- Забезпечувати санітарно-гігієнічні умови (туалети, душові, умивальники) в місцях проведення робіт у випадках, коли ці умови не забезпечені Замовником.

- Застосовувати при виконанні робіт справні механізми, устаткування, газові балони, ручний інструмент, такелажне обладнання, які за своїми технічними характеристиками відповідають умовам безпечного виконання робіт, забезпечувати безпечні способи і прийоми їх виконання, що виключають травматизм працівників та виникнення аварійних ситуацій.

- Вести облік всіх нещасних випадків, незалежно від ступеня важкості, що сталися з працівниками підрядних та субпідрядних організацій під час виконання робіт на території Замовника і надавати Замовнику щомісячний звіт не пізніше третього робочого дня кожного наступного місяця за формою, погодженою з Замовником. В об'єднаному звіті з ОП і ЕБ крім статистики по травматизму і аварійності повинна міститися інформація про заходи з охорони праці, проведених за звітний період і людино-годинах відпрацьованим співробітниками Підрядника за звітний період.

- Вести щоденний облік працівників на об'єкті та в разі аварійної ситуації або за запитом представника Замовника мати можливість надати точні дані щодо кількості співробітників, які перебувають в тому чи іншому підрозділі на території Замовника.

**Загальні вимоги до працівників Підрядника при перебуванні на території**

**ТОВ “М.В. КАРГО”**

Всі співробітники Підрядника зобов'язані:

• Дотримуватися всі вимоги охорони праці, охорони навколишнього середовища і промислової безпеки.

• Перебувати тільки в тих виробничих приміщеннях або ділянках об'єктів Замовника, де необхідно виконувати роботу\послуги.

• Перебуваючи на території Замовника, користуватися пішохідними доріжками, а в разі їх відсутності пересуватися по проїжджій частині назустріч руху транспортних засобів.

• Входити на територію Замовника тільки через спеціально передбачені для цього прохідні. Співробітники служби охорони відповідно до посадової інструкції мають право оглядати будь-якого співробітника при вході і виході з території підприємства.

• Не залишати обладнання, матеріали або транспортні засоби на проїжджих частинах внутрішніх доріг або залізничних коліях.

• Не застосовувати стиснене повітря для чищення спецодягу.

• Не користоватись інструментами, транспортом (включаючи навантажувачі), переносними драбинами і іншим обладнанням, яке є власністю Замовника, без узгодження з його керівництвом.

• Застосовувати в роботі тільки справні інструменти та обладнання. Замовник залишає за собою право перевіряти будь-які інструменти та обладнання, яке використовуються Підрядником на території Замовника, а також забороняти застосування обладнання, яке не відповідає вимогам безпеки.

• Роботи на вибухопожежонебезпечних зонах проводити тільки інструментом у вибухозахищеному виконанні і не дає іскор.

• Всі відкриті прорізи в робочих поверхнях, містках і проходах, а також виїмки в грунті повинні бути обгороджені жорсткими бар'єрами, позначені відповідними знаками безпеки і освітлені в нічний час.

**Вимоги до спецодягу та засобам індивідуального та колективного захисту**

Відповідальність за забезпечення своїх співробітників засобами індивідуального та колективного захисту лежить на керівництві підрядної організації.

До початку робіт Підрядник повинен узгодити з Замовником список і норми видачі З.І.З., що надаються Підрядником своїм співробітникам і при необхідності привести його у відповідність до вимог Замовника.

Підрядник повинен забезпечити наявність додаткового запасу З.І.З. на об'єкті і можливість негайної їх заміни в разі втрати або пошкодження відповідно до застосовуваної політикою і процедурами Підрядника про видачу засобів індивідуального захисту.

Стандартні З.І.З.:

* До стандартних З.І.З. відносяться спецодяг, захисна каска, захисні окуляри, захисні рукавички і захисне взуття з армованим підноском і антипрокольною устілкою. Їх необхідно носити на всій території Замовника, за винятком офісів, інших адміністративно-побутових приміщень і прилеглих до них пішохідних доріжок. Захисні рукавички обов'язкові до носіння тільки при виконанні певних робіт (див. Нижче);
* Спецодяг всіх видів повинна мати світловідбиваючі смуги, видимі з усіх боків і під будь-яким кутом зору;
* На касках повинен бути логотип з назвою підрядної організації і імені працівника (останнє на розсуд Підрядника);
* Всі захисні окуляри повинні мати боковий захист;
* Працівники, що користуються окулярами для корекції зору, повинні бути забезпечені або захисними окулярами більшого розміру для надягання поверх коригуючих окулярів, або окулярами для корекції зору з пластиковими лінзами і бічними щитками;
* При необхідності слід використовувати особливе захисне взуття, такі як гумові чоботи, протектори і т. ін.

Специальні засоби захисту обличчя та зору:

* Захисні окуляри закритого типу повинні застосовуватися для захисту очей від пилу, захисту від механічних пошкоджень стружками і уламками, що відлітають при обробці металів і інших матеріалів, бризок будівельних розчинів, при роботі з пневмо- і електроінструментом, а також при роботі зі стисненим повітрям;
* При виконанні електрозварювальних, газорізальних і аргонно-зварювальних робіт необхідно використовувати засоби захисту очей, відповідні до цих робіт (зварювальні маски і спеціальні окуляри);
* При роботі з активними хімічними речовинами, а також при роботах, під час проведення яких існує ризик пошкодження обличчя великими частками оброблюваних матеріалів, стружками, уламками і бризками, необхідно використовувати захисний щиток для обличчя разом із захисними окулярами;
* Виробничий об'єкт повинен бути забезпечений пунктами для промивання очей, необхідних для того, щоб потерпілий міг протягом короткого часу безперешкодно до них дістатися.

Захисні рукавички:

* Звичайні захисні рукавички необхідно використовувати при виконанні усіх видів робіт, які потребують контакту будь-якими видами матеріалів і інструменту. Підрядник повинен забезпечити своїх співробітників як літніми, так і зимовими рукавичками залежно від пори року, а також забезпечити їх регулярну видачу та своєчасну заміну при пошкодженні або зносі;
* При роботі з шкідливими хімічними речовинами, з гарячими поверхнями, з обладнанням, що знаходиться під напругою, і при проведенні інших потенційно небезпечних робіт необхідно використовувати спеціальні рукавички відповідного типу (гумові хімічно стійкі, шкіряні, діелектричні відповідної категорії захисту і т.ін.);
* Під час виконання будь-яких видів р**обіт забороняється носіння прикрас на руках (обручки, персні).**

Засоби захисту від падіння:

**На території Замовника забороняється використовувати монтажних пояс в якості засобу захисту від падіння.**

* Співробітники Підрядника, які виконують роботи, при яких потрібно застосовувати засоби індивідуального захисту від падіння, повинні використовувати страхувальні прив'язі з плечовими і ножними лямками і страхувальними фалами, оснащеними карабінами і амортизаційними пристроями. При необхідності переміщення працівника під час виконання робіт на висоті з відкріпленням страхувального фала від анкерного пристрою, страхувальний пояс повинен бути оснащений подвійними страхувальними фалами;
* Всі місця робіт на висоті повинні бути обладнані анкерними пристроями для кріплення страхувальних фалів в достатній кількості для вільного переміщення працівників і виключення необхідності проводити роботи з незафіксованим страхувальним фалом;
* При роботі на висоті повинні використовуватися засоби для запобігання падінню інструменту (підсумки, страхувальні троси).

Засоби захисту органів слуху:

* Засоби захисту органів слуху (беруші) повинні в обов'язковому порядку застосовуватися на всіх ділянках, позначених спеціальними знаками, а також при виконанні робіт, пов'язаних з підвищеним рівнем шуму. На ділянках, де рівень шуму перевищує гранично допустиму норму (компресорні, станція розвантаження вагонів, станція розвантаження автомобілів), повинні застосовуватися захисні навушники з кріпленням на захисну каску.

Засоби захисту органів дихання:

* Респіратори обов'язкові до використання на всіх ділянках з підвищеним вмістом пилу, а також при виконанні робіт, під час виробництва яких утворюється пил. Забороняється використання респіраторів вдруге іншим працівником. При забрудненні респіратора і втрати їм фільтруючих властивостей він повинен бути негайно замінений на новий;
* Для захисту органів дихання від газів, парів і впливу шкідливих аерозолів необхідно використовувати маски з фільтруючими патронами відповідного ступеня захисту;
* Для дезінфекції масок після їх застосування Підрядник зобов'язаний забезпечити наявність спеціальної рідини в необхідній кількості;
* Для виконання робіт в замкнутих просторах Підрядник повинен забезпечити наявність багатофункціонального газоаналізатора для перевірки стану атмосферного повітря всередині замкнутого простору.

**Вимоги**

**до процедури блокування і маркування обладнання, на якому проводяться монтажні, ремонтні та сервісні роботи**

Всі види ремонтних і сервісних робіт на обладнанні з різними типами приводу (електричний, гідравлічний, пневматичний, паровий) повинні в обов'язковому порядку проводиться відповідно до «Положення з охорони праці при виконанні блокування устаткування», розробленої Компанією ТОВ "М.В. КАРГО" і виключає фізичну можливість випадкового запуску устаткування, яке обслуговувається і, як наслідок, травмування, персоналу що працює на ньому. Для цього підрядна організація повинна передбачити наявність можливості для установки замикаючих пристроїв на всіх видах приводних систем чинного на об'єкті обладнання, самих замикаючих пристроїв (навісних замків і кожухів на засувки), табличок "Не вмикати. Працюють люди " і " Не відкривати. Працюють люди " і спеціальних скриньок для зберігання ключів від замків заблокованого обладнання в достатній кількості, щоб забезпечити безпеку ремонтних і сервісних робіт при будь-яких обставинах. У разі наявності в штаті Підрядника іноземних робітників, які не володіють (або слабо володіють) українською мовою таблички повинні дублюватися на їхній рідній мові.

Блокування вимикачів безпосередньо на обладнанні повинно проводитися технологічним персоналом, обслуговуючим обладнання.

Блокування інших видів приводів здійснюється також технологічним персоналом, який має відповідні допуски.

Список осіб, які мають право блокування обладнання повинен бути відображений в наказі керівника підрядної організації і погоджений із Замовником.

**Спеціальні вимоги при проведенні робіт підвищеної небезпеки**

**Перед початком будь-яких робіт підвищеної небезпеки в обов'язковому порядку повинні бути проведені наступні заходи:**

* оформлений відповідний наряд-допуск, в якому враховані всі супутні небезпечні і шкідливі виробничі фактори та заходи щодо їх усунення або мінімізації до контрольованого рівня;
* проведені всі необхідні дії щодо усунення або мінімізації небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
* проведений цільовий інструктаж з персоналом, задіяним у виконанні робіт за нарядом-допуском;
* персонал забезпечений всіма необхідними засобами індивідуального та колективного захисту.
* при зміні умов виконання робіт, виникненні додаткових небезпечних або шкідливих чинників, не врахованих в наряді-допуску, або зміні в складі бригади, яка виконує роботи, роботи повинні бути припинені і відновлені тільки після проведення заходів, перелічених вище і оформлення нового наряду-допуску.

**Вимоги до робіт, які виконуються на висоті**

При виконанні робіт на висоті співробітники Підрядника повинні дотримуватися вимог, зазначені в цьому Додатку, і вимоги чинних законодавчих актів України у цій галузі.

До робіт на висоті належать роботи, які проводяться:

a) на висоті вище 1,2 \* метра від рівня землі або робочих площадок, обладнаних первинними засобами захисту;

b) на відстані менше 2 метрів від неогороджених перепадів по висоті 1,2 м і більше;

c) при роботі на обладнанні вище 1,2 метра від рівня землі або підлоги, в тому числі на вантажівках і ж / д вагонах;

d) на дахах будівель і споруд при відсутності огорож.

\* **1,2 м - висота, передбачена правилами ТОВ "М.В.КАРГО", є обов'язковою нормою для всіх підрядників компанії.**

Місця проведення робіт на висоті повинні бути максимально обладнані первинними засобами захисту від падіння (огорожі, перила, поручні і т. ін.). При відсутності таких роботи без індивідуальних засобів захисту від падіння **заборонені.**

Вторинні засоби захисту від падіння повинні включати в себе страхувальну прив'язь з ножними і плечовими лямками, подвійний страхувальний фал з карабінами і анкерні пристрої для його фіксації. При необхідності можуть використовуватися інерційні котушки.

Будь-яка робота на висоті вимагає заповнення наряду-допуску та проведення необхідних заходів.

Прорізи, діаметр яких перевищує 20 см, повинні бути надійно закриті або огороджені, а також позначені відповідними знаками безпеки.

Кришка (або інше пристосування), що закриває отвір в підлозі, повинна бути зафіксована таким чином, щоб її не можна було зняти або зрушити.

Не допускається накривати отвори в підлозі підручними матеріалами (обрізками дощок, матеріалів, картоном і т.ін.).

**Вимоги до використання будівельних риштувань**

***Загальні положення.***

**Етапи планування:**

Монтаж / збірка будь-яких видів будівельних риштувань та помосту на об'єктах ТОВ «М.В. КАРГО» дозволяється тільки після оформлення наряду-допуску для виконання робіт на висоті.

**Використання будівельних риштувань.**

Риштування дозволяється застосовувати при проведенні робіт на висоті в ситуаціях коли:

відсутній постійний доступ до місця робіт;

неможливе проведення робіт з підйомника або з колиски для підіймання людей;

характер роботи такий, що її виконання з використанням лісів забезпечує більшу безпеку.

**Методи безпечного ведення робіт.**

Під час монтажу / демонтажу будівельних лісів / риштовання, доступ на ліси мають тільки працівники, які пройшли відповідне навчання, цільовий інструктаж і зареєстровані в наряді-допуску.

Для спорудження будівельних лісів / риштовання дозволяється використовувати тільки матеріали, спеціально призначені для такого виду споруд.

Навантаження на настили риштувань та помосту не повинна перевищувати проектне навантаження.

На настилах будівельних лісів / риштовання постійно повинен підтримуватися порядок, не дозволяється тримати інструменти і матеріали в незакріпленому вигляді. Забороняється залишати електроди, болти, труби меншого діаметру і інші предмети в торцевих отворах трубчастих будівельних лісів.

Для підйому і спуску матеріалів і устаткування повинні застосовуватися вантажопідйомні механізми. При цьому їх вантажопідйомність повинна відповідати вазі вантажу, який піднімається / опускається.

При монтажі / демонтажі будівельних риштувань, інструменти і невеликі предмети дозволяється піднімати / опускати тільки закріпленими і в спеціальних контейнерах або сумках.

Забороняється використовувати елементи будівельних риштувань не за їх прямим призначенням.

Не дозволяється перебування персоналу на риштованнях, обладнаних колесами, під час їх переміщення.

Забороняється проведення робіт на будівельнихриштуваннях при сильному снігопаді, вітрі, ожеледиці, грозі і тумані, що виключає видимість в межах фронту робіт. При силі вітру 10 м / с і вище проведення робіт на будівельних риштуваннях заборонено. Слід брати до уваги той факт, що сила вітру може істотно відрізнятися в залежності від місця розташування ділянки робіт, і що сила вітру на нульовій позначці може відрізнятися від сили вітру на висоті.

Забороняється проведення робіт на риштуваннях, покритих льодом або снігом.

Монтаж або демонтаж риштувань виконується бригадою робітників, що складається як мінімум з трьох осіб.

**Розташування риштувань.**

Риштування повинні зводитися якомога ближче до будівлі, споруди або обладнанню.

Зведення риштуваньнеобхідно виконувати таким чином, щоб не перекривати доступ до обладнання, засувок або приладів управління, які знаходяться в експлуатації.

Навколо будівельних риштувань, розташованих поблизу пішохідних проходів або автомобільних доріг, повинні бути встановлені стрічки огорожі та знаки, що попереджають про небезпеку.

Якщо відстань між лініями електропередачі та будівельними риштуваннями становить менше 5 метрів, то лінії електропередачі повинні бути знеструмлені або переміщені на більшу відстань.

**Перевірка / Огляд.**

Огляд риштувань проводиться таким чином:

* всі матеріали, що використовуються для спорудження будівельних риштовань повинні підлягати огляду до їх монтажу, під час монтажу і після демонтажу;
* необхідно проводити заміну дефектних матеріалів або їх сортування з нанесенням маркування про їх непридатності. Дані матеріали можуть використовуватися тільки після усунення всіх дефектів.
* риштування повинні поставлятися комплектно. У комплект поставки входять: комплект лісів (стійки, ригелі і т. ін., а також кріплення до будівельних конструкцій); сертифікат відповідності; паспорт з інструкцією по експлуатації.

Перевірка стану будівельних лісів повинна проводитися щодня, а також після їх реконструкції або роботи в умовах, які могли вплинути на їх цілісність. Щоразу після перевірки стану лісів, інспектують повинен поставити свій підпис на ярлику (див. Нижче).

**Ярлик для лісів.**

Ярлики для лісів можуть бути тільки ТРЬОХ видів:

**• ЧЕРВОНИЙ** - **РАБОТА НА РИШТУВАННЯХ ЗАБОРОНЕНА;**

**• ЖОВТИЙ - РАБОТА НА РИШТУВАННЯХ ДОЗВОЛЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ СТРАХУВАЛЬНОЇ ПРИВ‘ЯЗІ;**

**• ЗЕЛЕНИЙ - РИШТУВАННЯ БЕЗПЕЧНІ. РОБОТА ДОЗВОЛЕНА.**

Якщо виявлені недоліки після огляду, то на ліси вивішується ЧЕРВОНИЙ ярлик до тих пір, поки ліси не будуть приведені в робочий стан або замінені.

При виявлення недоліків, що дозволяють працювати на лісах із застосуванням додаткових заходів захисту, на ліси вивішується ЖОВТИЙ ярлик, що означає, що на лісах можна працювати тільки з застосуванням засобів захисту від падіння.

Без застосування засобів захисту від падіння лісу можна використовувати тільки в тому випадку, коли на них вивішений ЗЕЛЕНИЙ ярлик, що означає, що ліси повністю безпечні.

Працівники повинні бути проінструктовані щодо правил користування будівельними риштуваннями і знати, що означають вивішені на них ярлики**.**

**Вимоги до використання переносних драбин**

Всі приставні драбини повинні бути досить міцними, щоб витримувати передбачувані навантаження.

Сходинки драбин повинні надійно кріпитися до поздовжніх стійок.

Забороняється використання саморобних драбин.

Забороняється використання пошкоджених або несправних драбин, вони повинні негайно вилучатися з експлуатації і віддалятися з об'єкта. Працівники повинні бути проінструктовані про те, що необхідно негайно повідомляти своєму керівнику про несправних сходах.

Забороняється зв'язувати, скріплювати сходи разом або влаштовувати додаткові опорні споруди з ящиків або інших підручних засобів, в разі недостатньої довжини драбини.

Приставні сходи повинні встановлюватися під безпечним кутом, який не повинен перевищувати 75 градусів, а при необхідності і кріпитися в верхній частині, щоб запобігти зісковзування.

Драбини повинні мати таку довжину, щоб їх край височів над робочою платформою на 1 метр.

Драбини дозволяється використовувати тільки для доступу до місця проведення робіт. Робота з переносних драбин заборонена.

**Вимоги до виконання вантажо-розвантажувальних робіт.**

Будь-які роботи, пов'язані з підйомом або переміщенням вантажів підйомними спорудами (далі ПС), вимагають оформлення наряду-допуску.

Роботи із застосуванням ПС (кранів, кранів-маніпуляторів, підйомників (вишок) і т. ін.) необхідно проводити з дотриманням вимог чинних законодавчих актів України, що регламентують їх експлуатацію.

Допускається до використання тільки ПС, що пройшли технічний огляд в установленому порядку.

Все вантажозахоплювальні пристрої повинні забезпечуватися клеймом або міцно прикріпленою металевою биркою із зазначенням номера, вантажопідйомності та дати останніх випробувань. Несправні вантажозахоплювальні пристрої, а також пристосування, що не мають бирок / клейм, повинні бути видалені з об'єкта Замовника.

Підйомні споруди повинні бути обладнані справно діючими кінцевими вимикачами, а також справними індикаторами ваги вантажів, що піднімаються і приладами вимірювання швидкості вітру.

Не допускається експлуатація ПС при швидкості вітру, що перевищує зазначену в технічному паспорті.

До роботи на ПС допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання і мають діючі посвідчення про перевірку знань. Машиністи ПС, їх помічники і стропальники повинні бути навчені за програмами, розробленими навчальними центрами. Відповідні посвідчення вони повинні мати при собі під час роботи.

Не допускається наявність більше одного сигнальника при веденні робіт із застосуванням ПС. Сигнальник повинен мати на собі яскравий (жовтий або помаранчевий) сигнальний жилет, а кранівник повинен слідувати тільки його сигналам.

Не рідше одного разу на місяць Підрядник зобов'язаний проводити інспекцію вантажозахоплювальних пристроїв на предмет їх зношеності або пошкоджень і придатності до подальшої експлуатації. Все вантажозахоплювальні пристрої, які не придатні до експлуатації відповідно до норм і правил вибракування строп, повинні негайно вилучатися з експлуатації і віддалятися з об'єкта. Замовник залишає за собою право вилучати й утилізувати непридатні до експлуатації вантажозахоплювальні пристрої при їх виявленні.

**Вимоги до виконання робіт у замкнутих просторах**

Роботи в замкнутих просторах повинні проводитися відповідно до діючої процедури ТОВ «М.В. КАРГО»

Замкнутий простір - це будь-який простір, яке відповідає таким критеріям:

а) досить просторе для того, щоб там повністю помістився людина;

б) має обмежений або вузький вхід / вихід;

в) не розрахований на тривале перебування в ньому людей.

До замкнутих просторів відносяться ємності, силоси, бункери, трубопроводи, колодязі, цистерни, резервуари, приямки, котловани і інші місця, при проведенні робіт в яких не виключена можливість браку кисню, а також виділення в робочу зону вибухопожежонебезпечних або шкідливих парів, газів і інших речовин, здатних викликати вибух, загоряння або зробити шкідливий вплив на організм людини.

Роботи в замкнутих просторах необхідно проводити з обов'язковим оформленням відповідного наряду-допуску, який враховує всі небезпечні чинники та заходи щодо їх усунення або мінімізації.

Роботи в замкнутих просторах допускаються тільки з дотриманням всіх заходів, зазначених у наряді-допуску.

Напруга освітлювальних приладів всередині замкнутих просторів не повинно перевищувати 12 В.

У число заходів щодо забезпечення безпеки робіт повинна входити перевірка стану атмосфернрго повітря перед початком робіт і періодична перевірка в процесі їх виконання. Показання газоаналізатора повинні бути відображені в наряді-допуску. Для цього Підрядник повинен забезпечити керівника робіт багатофункціональним газоаналізатором. Якщо перевірка стану повітря показала невідповідність допустимим параметрам, то роботи повинні бути зупинені, а персонал евакуйований з замкнутого простору. Продовження робіт дозволяється тільки після проведення заходів щодо примусової вентиляції і усунення джерела загазованості.

Працівники, які виконують роботи всередині замкнутого простору, повинні мати на собі страхувальні прив'язі з закріпленими на них страхувальними фалами достатньої довжини, щоб їх кінці залишалися зовні.

Кількість працівників всередині замкнутого простору має бути мінімальним (в залежності від внутрішнього обсягу замкнутого простору і пропускної здатності виходу з нього) для того, щоб прискорити евакуацію персоналу при виникненні такої необхідності.

При проведенні робіт в замкнутих просторах зовні має перебувати не менше двох осіб (наглядач і керівник робіт) для оперативного проведення рятувальних операцій при виникненні такої необхідності та оповіщення рятувальних служб.

Порядок ведення робіт в замкнутих просторах повинен бути включений в програму вступного інструктажу, затверджену керівником Підрядника і узгоджену з відділом охорони праці Замовника.

**Вимоги виконання земельних робіт**

Земельні роботи, а також інші роботи, пов'язані з розміщенням робочих місць у виїмках і траншеях, необхідно проводити з дотриманням вимог чинних законодавчих актів України.

На проведення земельних робіт необхідно буде видати наряд-допуск, а при роботі поблизу підземних комунікацій - письмовий дозвіл організації, що експлуатує комунікації.

При виконанні будь-яких видів робіт в траншеях, котлованах і т. ін. необхідно обладнати два виходи з них у вигляді стаціонарних сходів або надійно закріплених переносних драбин.

Під час виконання робіт і після закінчення робочого дня, якщо робота не закінчена, траншеї, і котловани необхідно захищати і виставляти відповідні попереджувальні знаки безпеки, про що слід обов'язково повідомляти керівнику об'єкта. У темний час доби на огородженнях необхідно включати сигнальне освітлення.

**Вимоги до виконання вогневих робіт**

До вогневих робіт належать роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням і нагріванням до температур, здатних викликати займання застосовуваних матеріалів і конструкцій. До таких робіт відносяться електрозварювання, газозварювання і газорізка, паяльні роботи, механічна обробка металу електро- і пневмоінструментом з утворенням іскор і т.ін.

Вогневі роботи, що проводяться за межами обладнаних зварювальних постів, повинні обов'язково проводитися з оформленням відповідного наряду-допуску.

Устаткування, що застосовується під час вогневих робіт, повинно знаходитися в справному стані.

Інструменти для проведення вогневих робіт (зварювальні апарати, кутошліфувальні машинки, перфоратори, паяльні лампи і інші іскроутворюючі інструменти) повинні мати захисні кожухи, бути справні, і не мати пошкоджень ізоляції на шнурах живлення.

На території підприємства, для різання металу переносним електроінструментом з абразивним кругом (кутошліфувальні машинки «болгарки»), мають використовуватися виключно з дотриманням таких вимог:

* діаметр застосовуваних абразивних дисків не повинен перевищувати 125 мм;
* дотримуватися вимог щодо використання диска відповідно до заводського маркування (використання відповідного типу диска - для різання металу, максимально допустима швидкість обертання його не повинна бути нижче, ніж у кутошліфувальної машинки);

КШМ повинні бути оснащені системою відключення двигуна при блокуванні (закушування) диска, такий як, наприклад, Active Torque Control (виробник HILTI) і Kick Back Stop (виробник Boсsh) і т.ін.

Працівники, які виконують вогневі роботи повинні бути навчені поводженню з застосовуваним інструментом, а також пройти інструктаж в рамках заходів перед початком робіт, що потребують оформлення наряду-допуску.

Доступ незадіянного у вогневих роботах персоналу до місць їх проведення повинен бути обмежений, а територія огороджена сигнальною стрічкою і оснащена попереджувальними табличками.

Місця проведення вогневих робіт повинні бути оснащені первинними засобами пожежогасіння.

Всі легкозаймисті матеріали повинні бути видалені з місця проведення вогневих робіт.

На час проведення вогневих робіт повинен бути призначений пожежний спостерігач з числа працівників, які пройшли інструктаж з пожежної безпеки.

Всі газо-електрозварювальники повинні мати кваліфікаційні посвідчення та посвідчення про проходження курсу з пожежно-технічного мінімуму.

При проведенні вогневих робіт забороняється:

• виконувати вогневі роботи на свіжопофарбованих конструкціях і виробах;

• використовувати одяг і рукавиці зі слідами масел, жирів, бензину, гасу та інших горючих рідин;

• приступати до роботи на несправному обладнанні;

• зберігати на зварювальних постах одяг, ЛЗР, ГР та інші горючі матеріали;

• допускати пересічення електрокабелів з балонами зі стисненими та зрідженими газами;

• виконувати вогневі роботи на обладнанні та комунікаціях, заповнених горючими й токсичними речовинами, а також знаходяться під напругою;

• проведення вогневих робіт одночасно з пристроєм гідроізоляції і пароізоляції на покрівлі, монтажем панелей з горючими утеплювачами, наклейкою покриттів підлог і обробкою приміщень із застосуванням горючих лаків, фарб, клеїв, мастик і інших горючих матеріалів.

**Вимоги до використання балонів з зрідженими та стисненими газами**

Балони зі зрідженими та стисненими газами повинні бути випробувані, а місця їх зберігання обладнані відповідно до діючих правил з охорони праці при експлуатації газового господарства.

Працівники, які обслуговують балони, повинні бути навчені згідно з чинним законодавством.

Кисневі балони повинні зберігатися на відстані не менше 5 метрів від балонів з горючими газами (ацетиленом, пропаном і т.д.).

Зберігання в одному приміщенні балонів з киснем і горючими газами забороняється.

Балони з газом, що встановлюються в приміщеннях, повинні знаходитися на відстані не менше 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і не менше 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем.

Повні балони повинні зберігатися у вертикальному положенні. Для запобігання падіння балони треба встановлювати в спеціально обладнані гнізда і надійно закріплювати.

Балони повинні бути пофарбовані в кольори відповідно до вимог діючих правил по охороні праці при експлуатації газового господарства.

**Вимоги до виконання електротехнічних робіт**

Для виконання електротехнічних робіт на території Замовника залучаються тільки організації, що мають ліцензії на право здійснення даних видів діяльності.

До проведення електромонтажних робіт і оперативного обслуговування електроустаткування (ремонт, під'єднання кабелів, роботи з електропроводкою і т. ін.) на території Замовника допускаються особи, які відповідають вимогам, що пред'являються до електротехнічного персоналу, і мають відповідну кваліфікацію з електробезпеки.

Електротехнічний персонал Підрядника повинен пройти перевірку знань вищезгаданих Правил та інших нормативно-технічних документів (правил та інструкцій з технічної експлуатації, пожежної безпеки, користування захисними засобами, улаштування електроустановок) в межах вимог, що пред'являються до відповідної посади або професії.

Перед початком робіт на території Підрядник повинен надати:

а) список електротехнічного персоналу (на бланку організації), який залучається для виконання робіт на території Замовника, за підписом керівника підприємства;

б) ксерокопії посвідчень електротехнічного персоналу з відміткою про атестацію;

в) копію журналу перевірки знань електротехнічного персоналу;

г) копію наказу про призначення відповідального за електробезпеку при виконанні робіт на території Замовника.

Для будь-яких змін в електромережі і системи енергозабезпечення Підрядник повинен отримати дозвіл керівника проекту від Замовника.

Електрошнури і кабелі повинні перебувати в справному стані. Забороняється використання пошкоджених кабелів з пошкодженою ізоляцією.

Співробітники Підрядника повинні стежити за тим, щоб електрообладнання було належним чином заземлено і знаходилося в справному стані. Вимикачі ланцюга при короткому замиканні повинні використовуватися при застосуванні всіх переносних електроінструментів, особливо при роботі в умовах з підвищеною вологістю і вогкістю.

Все подовжувальні шнури повинні мати заземлюючий контакт (трижильний тип).

**Вимоги безпеки при проведенні одночасних робіт**

***Одночасне ведення робіт (ОВР) -*** ситуація, коли одночасне проведення двох або більше видів робіт може становити небезпеку для працюючого персоналу з огляду на безпосередню близькість проведення даних робіт або ж з огляду на проведення робіт на взаємопов'язаних об'єктах однієї системи.

Такі роботи повинні проводиться тільки з оформленням наряду-допуску та складанням плану суміщених робіт, з яким повинні бути ознайомлені всі співробітники, задіяні в роботах. У плані суміщених робіт повинні бути враховані всі сукупні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, викликані впливом робіт один на одного.

**Вимоги до протипожежного режиму**

Будь-які види робіт, що виконуються Підрядником на території Замовника, повинні проводитися відповідно до вимог чинних Правил пожежної безпеки в Україні. Основна увага повинна приділятися попередньому плануванню, оцінці ризиків, контролю за процедурою оформлення нарядів-допусків на виконання вогневих робіт, контролю над використанням легкозаймистих газів, рідин і матеріалів, організації обладнаних місць для куріння, заходам безпеки при влаштуванні електропроводки і тимчасових ліній електропостачання.

Весь персонал підрядної організації повинен пройти інструктаж з пожежної безпеки з занесенням відповідного запису в журналі реєстрації. При цьому співробітники в обов'язковому порядку повинні бути навчені поводженню із засобами пожежогасіння, ознайомлені з їх розташуванням і шляхами евакуації.

Виробничий об'єкт повинен бути обладнаний засобами пожежогасіння відповідно до чинних правил протипожежного режиму. Відповідальність за стан і укомплектованість засобів пожежогасіння покладається на призначене відповідним наказом особа з числа ІТП Підрядника.

Всі засоби пожежогасіння та шляхи евакуації повинні бути позначені відповідними знаками безпеки.

Забороняється захаращувати проходи до засобів пожежогасіння та шляхи евакуації сторонніми предметами або елементами обладнання.

Куріння на території замовника дозволено тільки в спеціально відведених місцях, позначених спеціальними знаками "Палити тут".

Плани евакуації при пожежі повинні бути розташовані в місцях, доступних для ознайомлення усіма співробітниками та відвідувачами. У планах евакуації також повинні бути вказані телефони оперативних служб.

Забороняється зберігати у виробничих приміщеннях бензин, гас, спирт, нітрофарби, розчинники, розріджувачі та інші легкозаймисті матеріали, за винятком невеликих кількостей, в межах добової потреби. Місця зберігання цих матеріалів і їх кількість повинні бути узгоджені з керівником підрозділу, відповідальним за пожежну безпеку в підрозділі.

Забороняється застосовувати для відмивання і знежирення деталей і устаткування гас, бензин, бензол, ацетон і інші, горючі і легкозаймисті речовини, а також трихлоретилен, дихлоретан та інші хлорпохідні вуглеводні.

Все пересувне обладнання, включаючи автомобілі, автокари, автовізка і т.д., має бути обладнано переносними вогнегасниками.

**Вимоги з дотримання екологічних правил по охрані навколишнього природного середовища**

Підрядник зобов'язується в ході надання послуг за договором за свій рахунок і своїми силами забезпечити, організувати і нести відповідальність за дотримання в місці надання послуг всіх необхідних та обов'язкових заходів щодо охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за дотримання екологічних вимог несе особа, спеціально призначена наказом керівника підрядної організації, копія надається до відділу ОП і ЕБ Замовника.

Підрядник повинен дотримуватися вимоги щодо щоденного прибирання і санітарного стану. Здійснювати роздільне збирання відходів, що утворюються за їх видами, класами небезпеки та іншими ознаками з тим, щоб забезпечити їх використання в якості вторинної сировини, переробку і подальше розміщення.

Підрядник забезпечує своєчасність вивезення небезпечних відходів та їх передачу стороннім організаціям, що мають ліцензію на даний вид діяльності, з метою недопущення захаращення території відходами, що утворюються в процесі виконання робіт на об'єкті.

Підрядник повинен визначити порядок зберігання інструментів, обладнання, особливу увагу приділивши дотримання вимог умов тимчасового зберігання горючих, вибухонебезпечних і небезпечних хімічних речовин.

Підрядник повинен негайно інформувати керівництво підприємства, про всіх відбулися нещасних випадках і інциденти, про порушення охорони праці, про несправності устаткування і механізмів, а також про нанесення шкоди навколишньому середовищу.

Замовник залишає за собою право контролювати безпечне виконання робіт будь-яким зручним для замовника способом, не порушуючи при цьому законодавства України, корпоративних вимог і не перешкоджаючи безпечного виконання робіт підрядником.

**Вимоги з дотримання норм виробничої санітарії**

Підрядник несе відповідальність за постійне підтримання порядку і вимог виробничої санітарії на місцях виконання робіт, а також адміністративних приміщень.

Працівники підрядника повинні бути проінструктовані про відповідальність за підтримання порядку і норм виробничої санітарії в рамках вступного інструктажу.

Основні цілі щодо забезпечення чистоти і порядку на виробничому об'єкті полягають в наступному:

• Усунення причин можливих аварій і пожеж за допомогою видалення перешкод і легкозаймистих об'єктів, які можуть заважати роботі, проходу співробітників і проїзду транспортних засобів або стати джерелами пожежі;

• Ефективне використання територій та обладнання за допомогою забезпечення комфортних і безпечних умов праці та усунення перешкод і ризиків падіння, подськальзиваніє, спотикання;

• Створення та підтримка здорових і безпечних умов праці;

• Недопущення поширення інфекційних захворювань серед працівників компанії.

Основні вимоги:

• Розлиті рідини нейтралізувати і видаляти, а місця, де вони були пролиті, протирати насухо.

• Упорядковувати робоче місце в кінці кожного робочого дня, а також у міру накопичення сміття та сторонніх предметів.

• Зберігати матеріали в спеціально відведених місцях, не тримати на робочих місцях матеріали в кількості більшій, ніж необхідно протягом робочої зміни. Невикористані інструменти та обладнання не повинні знаходитися на робочому місці.

• Утримувати в чистоті сходи, сходинки і проходи, не захаращувати їх матеріалами і предметами, про які можна спіткнутися або посковзнутися.

• Знаходження у виробничій зоні без спецодягу заборонено.

• Спецодяг повинен бути чистою, в справному стані (тобто не повинні відриватися кишені, гудзики, застібки).

• Одяг не повинен зберігатися в виробничому приміщенні.

• Не допускається носіння будь-яких видів одягу без рукавів.

• Кармани повинні застібатися на гудзики або на "блискавку".

• Співробітники підрядних організацій повинні дотримуватися особистої гігієни і обов'язково мити руки перед прийомом їжі і після відвідування місць загального користування;

• Забороняється проносити на виробничу територію продукти харчування, скляні предмети (пляшки, банки і т.п.);

• Співробітники з симптомами діареї, блювоти, жовтяниці та інших інфекційних захворювань, а також співробітники, які мають відкриті шкірні запалення, фурункули, виразки, інфіковані рани повинні бути негайно усунуті від роботи і спрямовані до медичного закладу для обстеження.

• Дрібні порізи і садна на шкірі повинні бути закриті пластиром або стерильною пов'язкою.

• Зберігання в роздягальнях і підсобних приміщеннях їжі, брудного одягу заборонено.

**Розслідування причин аварій, інциндентів та нещсних випадків**

Про всі аварії, інциденти та нещасних випадках будь-якого ступеня тяжкості Підрядник зобов'язаний негайно повідомляти в службу охорони праці Замовника.

Розслідування всіх подій проводиться силами підрядної організації відповідно до вимог законодавства з обов'язковим залученням до розслідування представників Замовника.

Крім стандартних процедур розслідування відповідно до законодавства України, Замовник в обов'язковому порядку ініціює розслідування з метою встановлення корінних причин події та вжиття заходів щодо запобігання повторенню подібних подій із залученням представників підрядника.

Результати внутрішнього розслідування повинні бути надані замовнику протягом 48 годин з моменту події.

Розроблена після закінчення розслідування програма заходів є обов'язковою для виконання підрядником.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ЗАМОВНИК:**  **ТОВ «М.В. КАРГО»** | | **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.Р. Педерсен/** | | **ВИКОНАВЕЦЬ:** |